
ВНИМАНИЕ! ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА РАБОТУ ТОЛЬКО СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ ACS ACR122. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА WINDOWS XP, VISTA, 7, 8, 10.

1. Открываем папку УСТАНОВКА  ANTIDOMOFON.

2. Откройте папку 32bit или 64bit в зависимости от разрядности вашей системы.

Справочно. Есть два способа узнать разрядность вашей системы:
А. Нажать правой кнопкой мыши на ярлык "Компьютер" на рабочем столе и выбрать вкладку "Свойства". Если в появившемся окне не появились данные о разрядности системы, то переходим к пункту Б.
Б.  Нажимаем "Win"+R, вводим cmd.exe и в появившейся командной строке вводим команду systeminfo.  В течение 1 минуты появится информация о вашей системе. Разрядность системы указана в строке "Тип системы" ("System Type"): x86 -32 разряда, x64 -64разряда.

ВНИМАНИЕ! НЕ ПОДКЛЮЧАЯ СЧИТЫВАТЕЛЬ И КЛЮЧ:

3. Запускаем файл Setup.exe и поочередно жмем OK - Далее - ОК. Завершаем процесс установки.

4.  Запускаем файл GrdDriversRU-x86 (GrdDriversRU-x64 - для 64 битных систем)  и поочередно жмем OK - Далее - ОК. Завершаем процесс установки.

5. Копируем папку Domofon ПРЯМО на диск С (Копировать на другие диски и внутрь других каталогов диса С не рекомендуется).

6. Заходим в только что скопированную папку С:\Result и создаем ярлык для программы  C:\Result\Domofon.exe на "Рабочем столе". (Правая кнопка мыши - Отправить - Рабочий стол (Создать ярлык)).
 
ПОДКЛЮЧАЕМ СЧИТЫВАТЕЛЬ И КЛЮЧ И ЗАПУСКАЕМ ПРОГРАММУ Domofon c "Рабочего стола". Считыватель НЕОБХОДИМО подключать напрямую к компьютеру без использования USB-разветвителя.

7. Если программа запускается, то процесс установки завершен.  Если же выскакивает ошибка об отсутствии библиотеки MVSC100.DLL, то жмем ОК. 
Открываем папку 32bit и запускаем установщик VCRHyb86 (для 64 битных систем открываем папку 64bit и запускаем VCRHyb64). Ждем окончания установки и запускаем ярлык Domofon с "Рабочего стола".
