

1. Подключаем считыватель и защитный ключ к USB портам компьютера. В течение нескольких секунд должен загореться красный светодиод на считывателе.

ВНИМАНИЕ:  Считыватель 	НЕОБХОДИМО подключать напрямую к компьютеру без использования USB-разветвителя. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СЧИТЫВАНИИ!!!

2. Запускаем программу Domofon c "Рабочего стола". В поле считыватель должно появиться ACS ACR 122 0. Если этого не произошло, то отсоедините считыватель на 5 секунд и подсоедините вновь.

3. Проверяем, включены ли галочки "Ключ А" и "Ключ Б". Если нет - включаем их. Ползунок Sets: рекомендуется оставить в положении 4.

4 Если вы хотите вести базу данных копируемых ключей, то включите галочку "Сохранить ключ?" и в поле "Имя файла" введите  улицу и подъезд дома. По умолчанию папка для хранения ключей  С\:Domofon\Keys.
Вы также можете переопределить эту папку, нажав на кнопку "Выбрать папку".

ВНИМАНИЕ:  В поле "Имя файла" рекомендуется указывайте только буквы, цифры, знаки препинания, дефисы и символы подчеркивания. Недопустимые символы будут автоматически заменены на  нижнее подчеркивание "_" при сохранении файла.

5. Кладем ключ клиента на считыватель. Считыватель должен издать звуковой сигнал и изменить сигнал светодиода на зеленый. 

6. Жмем кнопку "Считать ключ!". Должна появиться надпись  "Идет считывание..." и забегать цифры. Ожидаем пока не считается ключ. Как правило, на это уходит от 15 секунд до 5 минут.

7. После завершения считывания правое поле должно полностью заполниться цифрами и кнопка "Копировать" должна стать активной.
Снимаем ключ клиента со считывателя и кладем свою заготовку на считыватель. Считыватель должен издать звуковой сигнал.

8.  Нажимаем кнопку "Копировать". При удачном копировании через три секунды должна появиться надпись "Ключ успешно скопирован!".
Если нужно сделать несколько дубликатов подряд, то поочередно кладем их на считыватель и нажимаем кнопку "Копировать".

9. Если вы ведете базу ранее считанных ключей (а это крайне рекомендуется) то вы можете не считывать ключ, а загрузить его из базы ранее скопированных ключей.
Для этого нужно нажать кнопку "Загрузить ключ" и выбрать его по адресу дома и подъезду из той папки, которую вы определили в пункте 4 (По умолчанию С\:Domofon\Keys).
После того как вы выбрали ключ, правое поле должно полностью заполниться цифрами. Далее кладем заготовку на считыватель и нажимаем кнопку "Копировать".
 При этом поочередно можно сделать любое количество дубликатов ключей, просто нажимая кнопку "Копировать". 

10. Кнопа "Считать многоразовую заготовку" предназначена для считывания ранее записанных многоразовых заготовок.

11. Кнопка "Копировать на одноразовую метку" предназначена для записи ключа на дешевые одноразовые заготовки.
Эти заготовки не копируются "один в один". Если домофонные компании прочухаются и пропишут в панелях домофонов дополнительную привязку к ID, то такие ключи массово перестанут работать.
При использовании таких меток будут возвраты!  Гарантии на открытие замка при использовании таких меток нет! Одноразовый ключ повторной перезаписи не подлежит! 

